**Compania:** VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE

Operator economic

……………............

(*denumire/numele*)

**Declaraţie**

**privind dotările tehnice de care dispune operatorul economic**

**pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii**

Subsemnatul, ................................ reprezentant împuternicit al ………………………………………

 (*denumirea/ numele şi sediul/ adresa candidatului/ ofertantului* )

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc candidatura/oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

 Data completării:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Operator economic,

 *..................................*

 *(semnătura autorizată )*

**ANEXA 1 la Declaraţia**

**privind dotările tehnice de care dispune operatorul economic**

**pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii**

| **Nr.****crt.** | **Denumire echipament** | **Nr. total echipamente** | **Număr echipamente ce vor fi puse la dispoziție pentru realizarea contractului** | **Forma** **de** **deţinere** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |  |
| 1 | Buldoexcavatoare multifunctionale cu cupa interschimbabilă | 2 | 2 |  |
| 2 | Compresoare pneumatice | 2 | 2 |  |
| 3 | Sisteme de împrejmuire cu lungime de 1 ml, lăţime la bază între 0.5 şi 0.7 m şi înălţime de 2 m, cu partea inferioară din material plastic şi partea superioară din panou metalic şi plasă, cu posibilităţi de fixare/ancorare pe suprafeţele de teren şi de îmbinare rigidă între ele (sisteme de conectare cu cleme). Greutatea maximă a unui panou = 30 kg. Rezistenţa la vânt de până la 72 km / h) - conform foto ataşat | 50 | 50 |  |
| 4 | Sisteme complete semnalizare normalizata de zi si de noapte cu panouri de circulatie și banda avertizare (conform cu precizarea din Formularul B5) | 6 | 6 |  |
| 5 | Basculante (maxim 8 tone sarcină utilă) | 2 | 2 |  |
| 6 | Pompe de epuisment (cu capacitate de minimum 150 m3/ h) | 4 | 4 |  |
| 7 | Grupuri electrogene 60 kVA | 2 | 2 |  |
| 8 | Maiuri compactoare | 2 | 2 |  |
| 9 | Dispozitiv de batere palplanse fără vibrații | 1 | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

 Operator economic,

(*semnătura autorizata*)